Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техніко-економічні показники за робочим**

**проєктом «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141612 Варяж - Белз км 0+000 - км 14+600 Львівської області»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | 2 | 3 |
| Класифікація автомобільної дороги | загального користування,  місцевого значення | |
| Категорія дороги | ІV | |
| Вид будівництва | капітальний ремонт | |
| Довжина проєктованої ділянки, в т. ч.:   * в межах населених пунктів | м  м | 15 000,0  3 120,0 |
| Кількість смуг руху | шт. | 2 |
| Ширина смуги руху | м | 3,0 |
| Ширина узбіччя, у т.ч:   * укріпленого | м  м | 2,0  0,50 |
| Розрахункова швидкість:   * в населеному пункті * поза межами населеного пункту | км/год.  км/год. | 50,0  90,0 |
| Мінімальний радіус горизонтальної кривої:   * в населеному пункті * поза межами населеного пункту | м  м | 100,0  155,0 |
| Максимальний радіус горизонтальної кривої:   * в населеному пункті * поза межами населеного пункту | м  м | 5 000,0  7 000,0 |
| Мінімальний радіус опуклої вертикальної кривої:   * в населеному пункті * поза межами населеного пункту | м  м | 2 000,0  2 000,0 |
| Мінімальний радіус увігнутої вертикальної кривої:   * в населеному пункті * поза межами населеного пункту | м  м | 1 250,0  1 700,0 |
| Максимальний поздовжній похил:   * в населеному пункті * поза межами населеного пункту | %0  %0 | 52,0  80,0 |
| Тип покриття проїзної частини | асфальтобетон | |
| Площа покриття проїзної частини:  Тип 1 (підсилення)  Тип 2 (поширення)  Тип 3 (після розбирання) | м²  м²  м² | 87 733,0  13 285,0  5 433,0 |
| Кількість кутів повороту | шт. | 47 |
| Площа покриття примикань:   * з асфальтобетонним покриттям * зі щебеневим покриттям * в’їздів у двори | м²  м²  м² | 16,0  16,0  36,0 |
| Кількість зупинок маршрутного транспорту:   * ремонт існуючих * влаштування нових | шт.  шт. | 1  3 |
| Водопропускні залізобетонні труби Ø 500 мм | шт. | 4 |
| Водопропускні залізобетонні труби Ø 800 мм | шт. | 3 |
| Водопропускні залізобетонні труби Ø 1000 мм | шт. | 1 |
| Водопропускні залізобетонні труби Ø 1200 мм | шт. | 1 |
| Водопропускні залізобетонні труби Ø 1500 мм | шт. | 2 |
| Кількість наземних пішохідних переходів | шт. | 10 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 26 жовтня 2021, у т. ч.:   * будівельні роботи * інші витрати | тис. грн  -˝-  -˝- | 250 139,285  204 321,335  45 817,950 |
| Тривалість будівництва | місяців | 16,0 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**