Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техніко-економічні показники за робочим**

**проєктом «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141901 Турка-Лопушанка на ділянці км 11+000 – км 30+300 Турківського району Львівської області»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | 2 | 3 |
| Класифікація автомобільної дороги | загального користування місцевого значення | |
| Категорія автомобільної дороги | IV | |
| Вид будівництва | капітальний ремонт | |
| Довжина проєктованої ділянки, в т.ч.:  в межах населених пунктів | м  м | 19 170,0  18 304,0 |
| Кількість смуг руху | шт. | 2 |
| Ширина смуги руху | м | 3,0 |
| Ширина тротуару | м | 1,20-1,50 |
| Ширина узбіччя, у тому числі:   * укріпленої смуги; * на окремих ділянках в межах; населених пунктів | м  м  м | 2,0  0,50  1,0 |
| Розрахункова швидкість в населеному пункті (окремі ділянки) | км/год | 60(30) |
| Розрахункова швидкість поза населеними пунктами | км/год | 90 |
| Мінімальний радіус горизонтальної кривої | м | 30,0 |
| Мінімальний радіус опуклої вертикальних кривої | м | 1000,0 |
| Мінімальний радіус увігнутої вертикальної кривої | м | 4500,0 |
| Максимальний поздовжній похил | %0 | 100,0 |
| Тип покриття проїзної частини | капітальний, асфальтобетон | |
| Площа покриття проїзної частини:  Тип 1 (підсилення);  Тип 2 (поширення);  Тип 3(новий дорожній одяг);  Тип 4 (з’їзди) | м²  м²  м²  м²  м² | 140977,0  84654,0  14905,0  37668,0  3750,0 |
| Кількість кутів повороту | шт. | 82,0 |
| Тип покриття тротуарів | ФЕМ | |
| Площа покриття тротуарів | м² | 33531,0 |
| Тип покриття посадкового майданчика | ФЕМ | |
| Кількість зупинок маршрутного транспорту | шт. | 32 |
| Площа покриття заїзних кишень | м² | 420,0 |
| Площа покриття посадкових майданчиків | м² | 2067,0 |
| Кількість павільйонів | шт. | 31 |
| Влаштування нових залізобетонних труб діаметром 800 мм | шт./м | 14/212,5 |
| Влаштування нових залізобетонних труб діаметром 1000 мм | шт./м | 17/214,0 |
| Влаштування нових залізобетонних труб діаметром 1200 мм | шт./м | 6/112,0 |
| Влаштування нових залізобетонних труб діаметром 1500 мм | шт./м | 3/42,0 |
| Влаштування нових залізобетонних труб 2,0х2,5 м | шт./м | 3/53,0 |
| Влаштування нових залізобетонних труб 2,5х3,0 м | шт./м | 1/23,0 |
| Влаштування нових залізобетонних труб 2,5х4,0 м | шт./м | 1/24,0 |
| Подовження залізобетонних труб діаметром 1000 мм | шт./м | 1/25,0 |
| Подовження залізобетонних труб діаметром 1200 мм | шт./м | 3/62,5 |
| Перевлаштування залізобетонних труб 2,0х3,0м | шт./м | 1/17,0 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 21.12.2021, у тому числі:   * будівельні роботи; * інші витрати | тис. грн  -˝-  -˝- | 586 555,119  476 947,551  109 607,568 |
| Тривалість будівництва | місяців | 16,3 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**